附件：

康复设备需求及参数

一、生物反馈治疗仪：
应用范围及功能
用于神经、肌电系统的评估；
2、产品使用于脑血管意外后的偏瘫康复治疗、中枢神经系统病变引起的运动功能障碍、上下运动神经元损伤后的重建治疗、脊髓损伤的神经肌肉的康复治疗、外周神经损伤、外周神经疾病导致的神经肌肉功能障碍、儿童脑性瘫痪的康复治疗、各类骨折后的神经肌肉功能恢复治疗。

参数:

1、双通道独立治疗模式，可同时治疗两个患者。生物反馈式神经功能重建治疗技术。

2、具有多种治疗方案，可根据治疗需求任意组合搭配完成个性化的治疗方案。

3、工作模式：治疗电流输出时间、治疗波形上升时间、治疗波形工作时间、治疗波形下降时间、治疗波形休息时间、治疗波形脉冲宽度、治疗波形输出频率等可调节。
4、电刺激输出性能不少于30个处方。
二、床旁下肢康复训练器

应用范围及功能

针对卧床患者下肢主、被动自动控制训练，根据患者运动状态自动切换主动模式和被动模式。

适用于偏瘫、脑瘫、截瘫等卧床患者下肢运动功能障碍的康复训练。
参数：
训练时间连续可调节；电机等级分为高、中、低三档；设备高度可电动调节；横向直臂长度可电动调节。
主动运动过程中屏幕实时显示左右两侧用力程度的比例情况，可训练患者左右肢体对称性及协调性，同时两种显示模式：柱状图显示和游戏显示。

3、具有训练时间、训练速度、训练阻力、痉挛等级的设定功能。

4、具备痉挛保护功能，痉挛保护可选择关闭或开启；痉挛识别灵敏度可设置高、中、低3档，痉挛暂停时间可调。

5、训练结束后显示总训练时间、主动训练时间、被动训练时间、左平衡比例、右平衡比例、痉挛次数、卡路里、距离等参数。

6、设备可以智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换主动模式或被动模式。
三、床旁手功能训练仪

应用范围及功能

产品适用于脑卒中、脑外伤、手外伤等原因导致的上肢和手指关节功能障碍患者的康复训练和辅助治疗，兴奋上肢肌肉组织，促进局部血液循环，有效消除水肿改善功能。
参数：
1、被动训练模式至少2种：实现手指、手掌、腕部的一体化运动康复治疗，有效辅助手指关节和手腕关节功能性障碍患者的康复训练，促进脑部损伤的辅助治疗。可通过手部气囊护套，对手掌进行有规律的柔性挤压，促进手部末梢循环，有效消除水肿。

2、治疗强度：被动训练模式强度等级可调。

3、导向训练：通过训练模式的设置，可进行抓球训练和木插板等任务导向训练。

4、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。

